УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от «10» января 2017 г. №12н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Плиточник**



|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

**I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Работы по облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Покрытие наружных и внутренних поверхностей зданий различными видами плиток защитного и декоративного назначения |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 712 | [Рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий](https://classifikators.ru/okz/712) | 7122 | Настильщики полов и плиточники |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
| (код ОКВЭД[[1]](#endnote-1)) | (наименование вида экономической деятельности) |

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток | 2 | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | А/01.2 | 2 |
| Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных плиткой | А/02.2 | 2 |
| В | Облицовка внутренних поверхностей зданий керамической, керамогранитной и мозаичной плиткой | 3 | Подготовительные и заключительные работы | В/01.3 | 2 |
| Плиточные работы внутри зданий | В/02.3 | 2 |
| С | Облицовка наружных поверхностей зданий керамической, керамогранитной, мозаичной и стеклянной плиткой | 3 | Подготовительные и заключительные работы | C/01.3 | 3 |
| Плиточные работы наружных частей зданий  | C/02.3 | 3 |
| D | Декоративно-художественная облицовка стен, потолков, полов и других архитектурно-конструктивных элементов здания керамической, мозаичной, керамогранитной плиткой | 4 | Подготовительные и заключительные работы | D/01.4 | 4 |
| Декоративно-художественная облицовка поверхностей стен, полов и других архитектурно-конструктивных элементов здания керамической, мозаичной и керамогранитной плиткой | D/02.4 | 4 |

**III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток  | Код | А | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточникОблицовщик-плиточник 2-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда |
| При необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС[[2]](#endnote-2) | § 288 § 289 | Облицовщик-плиточник 2-го разряда Облицовщик-плиточник 3-го разряда |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО OK 009-2016 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, подлежащих замене |
| Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления |
| Удаление дефектных и отслоившихся плиток |
| Очистка и выравнивание освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках |
| Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации |
| Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, нанесение на плитку клеящего раствора |
| Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей различного состава и средств малой механизации |
| Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой |
| Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене |
| Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков |
| Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
| Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с использованием средств малой механизации |
| Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
| Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ |
| Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту |
| Производить работы в соответствии с технологической картой |
| Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей |
| Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
| Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
| Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними |
| Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту |
| Требования охраны труда |
| Правила пожарной безопасности |
| Правила электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных плиток | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков, подлежащих ремонту |
| Удаление дефектной и отслоившейся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту |
| Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности |
| Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
| Увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора |
| Укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с технологической картой |
| Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих к ним плиток от загрязнений |
| Необходимые умения | Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или плиток, подлежащих замене |
| Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту |
| Производить очистку и выравнивание основания высвобождаемых под ремонт участков без повреждения плитки на соседних участках, не подлежащих ремонту |
| Производить подготовку основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации |
| Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
| Производить укладку плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту |
| Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ |
| Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ |
| Производить затирку и восстановление нарушенных швов |
|  | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей |
|  | Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в соответствии с технологической картой |
| Необходимые знания | Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
| Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними |
| Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Виды оснований, по которым ведется облицовка |
| Другие характеристики | - |

**3.2. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Облицовка внутренних поверхностей зданий керамической, керамогранитной и мозаичной плиткой  | Код | В | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточникОблицовщик-плиточник 3-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по выполнению ремонта внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или замены отдельных плиток не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииПовышение квалификации один раз в три годаНе моложе 18 летПрохождение противопожарного инструктажаПрохождение инструктажа по электробезопасностиПрохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС[[3]](#endnote-3) | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО OK 009-2016 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовительные и заключительные работы  | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Очистка и подготовка основания под облицовку |
| Разметка и провешивание поверхности |
| Установка маяков и выравнивающих скоб |
| Установка (перестановка) подмостей |
| Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток |
| Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей зданий |
| Состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных материалов, необходимых при производстве плиточных работ, правила и порядок их использования |
| Требования охраны труда |
| Правила пожарной безопасности |
| Правила электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плиточные работы внутри зданий | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава с использованием средств малой механизации |
| Выравнивание поверхности под облицовку |
| Сортировка плитки (керамической, керамогранитной и мозаичной), при необходимости резка и сверление в ней отверстий |
| Увлажнение плитки (керамической, керамогранитной и мозаичной) и нанесение на нее клеящего раствора |
| Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой |
| Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности |
| Заполнение швов и очистка облицованной поверхности |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механизации |
| Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой |
| Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
| Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и горизонтальные поверхности |
| Производить работы в соответствии с технологической картой |
| Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных работ |
| Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и затирку облицованной поверхности |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей зданий |
| Технология производства плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации |
| Состав нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства плиточных работ, правила их использования |
| Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.3. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Облицовка наружных поверхностей зданий керамической, керамогранитной, мозаичной и стеклянной плиткой | Код | С | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточникОблицовщик-плиточник 3-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| Требования к опыту практической работы | Выполнение работ Облицовщиком-плиточником 2-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииОбучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны трудаПри необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкцийК самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС[[4]](#endnote-4) | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО OK 009-2016 | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовительные и заключительные работы | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Очистка и подготовка наружных поверхностей зданий под облицовку |
| Разметка и провешивание поверхности |
| Установка маяков и выравнивающих скоб |
| Установка (перестановка) подмостей |
| Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке |
| Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
| Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий и сооружений |
| Состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плиточные работы наружных частей зданий | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения плиточных работ на наружных частях зданий на основе сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации |
| Выравнивание неровностей поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
| Сортировка плиток для наружных работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
| Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных работ |
| Установка плиток на облицовываемую поверхность наружных частей в соответствии с технологической картой |
| Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности наружных частей зданий |
| Заполнение швов и очистка облицованной поверхности наружных частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| Сглаживать и выравнивать неровности поверхностей наружных частей зданий, подлежащих облицовке плиткой |
| Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных работ |
| Производить резку под нужный размер и сверление плитки |
| Наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой |
| Осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
| Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий |
| Технология производства наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Правила приготовления клеящих растворов для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой |
| Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.4. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Декоративно-художественная облицовка стен, потолков, полов и других архитектурно-конструктивных элементов здания керамической, мозаичной, керамогранитной плиткой | Код | D | Уровень квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Облицовщик-плиточникОблицовщик-плиточник 4-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Выполнение работ облицовщиком-плиточником 3-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииОбучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны трудаПри необходимости использования грузоподъемного оборудования для перемещения материалов прохождение инструктажа по выполнению работ с использованием стропального оборудования и с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкцийК самостоятельным верхолазным работам (на высоте более 5 м) допускается после прохождения дополнительного инструктажа |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7122 | Настильщики полов и плиточники |
| ЕТКС[[5]](#endnote-5) | § 290 | Облицовщик-плиточник 4-го разряда |
| ОКПДТР |  |  |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовительные и заключительные работы | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Очистка и подготовка наружных и внутренних поверхностей зданий под облицовку |
| Разметка и провешивание поверхности |
| Установка маяков и выравнивающих скоб |
| Установка (перестановка) подмостей |
| Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места |
| Необходимые умения | Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке |
| Производить сортировку плиток и обработку их кромок |
| Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий и сооружений |
| Состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Декоративно-художественная облицовка поверхностей стен, полов и других архитектурно-конструктивных элементов здания керамической, мозаичной и керамогранитной плиткой | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Заимствовано из оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Приготовление клеящего раствора для выполнения работ по декорированию поверхностей плиткой на наружных и внутренних частях зданий на основе сухих смесей, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием средств малой механизации |
| Выравнивание неровностей поверхности наружных и внутренних частей зданий, подлежащих декорированию плиткой |
| Сортировка плиток для наружных и внутренних работ, при необходимости резка и сверление в них отверстий |
| Увлажнение плитки и нанесение клеящего раствора для наружных и внутренних работ |
| Установка плиток на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей в соответствии с технологической картой |
| Проверка вертикальности и горизонтальности декорированной плиткой поверхности наружных и внутренних частей зданий |
| Заполнение швов и очистка декорированной поверхности плиткой наружных и внутренних частей зданий |
| Необходимые умения | Готовить клеящие растворы для производства работ по декорированию поверхностей плиткой на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| Сглаживать и выравнивать неровности поверхностей наружных и внутренних частей зданий, подлежащих декорированию плиткой |
| Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных и внутренних работ |
| Производить резку под нужный размер и сверление плитки для декорирования поверхностей |
| Наносить клеящий раствор для наружных и внутренних работ и устанавливать плитку на декорируемую поверхность наружных и внутренних частей зданий, в соответствии с технологической картой |
| Осуществлять проверку поверхностей наружных и внутренних частей зданий, декорированных плиткой, по горизонтали и по вертикали |
| Заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку |
| Необходимые знания | Виды основных материалов, применяемых при облицовке и декорировании наружных и внутренних частей зданий |
| Технология производства работ по декорированию поверхностей плиткой в соответствии с технологической картой |
| Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям |
| Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве работ по декорированию плиткой в соответствии с технологической картой |
| Нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |
| Состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования |
| Требования охраны труда |
| Правила электробезопасности |
| Правила пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта** |
| **4.1. Ответственная организация-разработчик** |
| ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва |
|  |  |
| **4.2. Наименования организаций-разработчиков** |
| 1 | Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО»), город Москва |
| 2 | ОННО «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ), город Москва |
| 3 | ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», город Воронеж |
| 4 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», город Санкт-Петербург |
| 5 | ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», город Санкт-Петербург |
|  |  |

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-1)
2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». [↑](#endnote-ref-2)
3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». [↑](#endnote-ref-3)
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». [↑](#endnote-ref-4)
5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». [↑](#endnote-ref-5)